Dostawa kruszywa łamanego na ul. Słoneczna w miejscowości Długosiodło

kosztorys ofertowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | Profilowanie podłoża mechanicznie | m2 | 580 |  |  |
| 2 | Regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacyjnych | szt. | 4 |  |  |
| 3 | Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych | szt. | 4 |  |  |
| 4 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego – mieszanka kruszyw łamanych z przekruszenia skały litej (kwarc, dolomit, granit) fr. 0/31,5 po zagęszczeniu mechanicznie o grubości 12 cm | m2 | 540 |  |  |
| 5 | Razem netto |  |  |  |  |
| 6 | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
| 7 | Razem brutto |  |  |  |  |