Długosiodło, dnia 26 sierpnia 2020 r.

RZ.271.8.2020

ZMIANA SIWZ

Zmiana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na **wymianę okien w Sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 574552-N-2020

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 13.08.2020 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w sposób jak niżej:

1. W SIWZ **§ 3** **Opis przedmiotu zamówienia** zmienia się treść pkt 1:

**Było:**

1. Zakres robót obejmuje wymianę okien drewnianych na nowe konstrukcje aluminiowe.

Demontaż starych okien wykonanych z profili drewnianych obejmuje wymontowanie poliwęglanu, wycięcie konstrukcji drewnianej utylizację starych materiałów.

Wykonanie nowych konstrukcji okien fasadowym MB SR 50N,rozmiar słupa 145mm, słupy aluminiowe z przekładką termiczną, konstrukcja wykonana na podwójnym słupie, gdzie jeden słup zastosowano jako wzmocnienie blaszanej konstrukcji hali, słup włożony między dwie blachy faliste konstrukcji i skręcony wkrętami fasadowymi o grubości 5,5mm, drugi słup dokręcany do pierwszego służący do zamontowania poliwęglanu, jako wypełnienie zastosowano poliwęglan bezbarwny grubości 32mm typ 5M o współczynniku przenikania 1,2 W/m2\*k. Słupy fasadowe gięte w łuku. Montaż konstrukcji szczelny na fartuchy z epdm lub fartuchy w płynie.

Rysunki techniczne stanowią zał. nr 7 do SIWZ.

Przedmiot Umowy obejmuje również wykonanie robót, które nie są wyszczególnione w Umowie, załącznikach do Umowy, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, oraz których konieczność można było przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej, obowiązujących norm i przepisów techniczno – budowlanych i administracyjnych.

**Zmieniono na:**

1. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wymianę 18 szt. okien drewnianych na nowe konstrukcje aluminiowe.

Demontaż starych okien wykonanych z profili drewnianych obejmuje wymontowanie poliwęglanu, wycięcie konstrukcji drewnianej utylizację starych materiałów.

Wykonanie nowych konstrukcji okien fasadowym MB SR 50N,rozmiar słupa 145mm, słupy aluminiowe z przekładką termiczną, konstrukcja wykonana na podwójnym słupie, gdzie jeden słup zastosowano jako wzmocnienie blaszanej konstrukcji hali, słup włożony między dwie blachy faliste konstrukcji i skręcony wkrętami fasadowymi o grubości 5,5mm, drugi słup dokręcany do pierwszego służący do zamontowania poliwęglanu, jako wypełnienie zastosowano poliwęglan bezbarwny grubości 32mm typ 5M o współczynniku przenikania 1,2 W/m2\*k. Słupy fasadowe gięte w łuku. Montaż konstrukcji szczelny na fartuchy z epdm lub fartuchy w płynie.

Rysunki techniczne stanowią zał. nr 7 do SIWZ.

Przedmiot Umowy obejmuje również wykonanie robót, które nie są wyszczególnione w Umowie, załącznikach do Umowy, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, oraz których konieczność można było przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej, obowiązujących norm i przepisów techniczno – budowlanych i administracyjnych.

**2.** W SIWZ **§ 5.** **Termin wykonania zamówienia** zmienia się treść:

**Było:**

Termin wykonania zadania: **3 miesiące od dnia podpisania umowy.**

**Zmieniono na:**

Termin wykonania zadania: **5 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

**3.** Wzór umowy– zał. nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zmiany SIWZ. Najważniejsze zmiany we wzorze umowy zostały podkreślone.

**4.** W załączniku nr 7 do SIWZ *Rysunki techniczne* grubość poliwęglanu 25 mm zmienia się na 32 mm.

**5.** W załączniku nr 7 do SIWZ *Rysunki techniczne* dodaje się rysunki:

1) Rozwinięcie blach powłoki dolnej przekrycia nad halą,

2) Rozwinięcie blach powłoki górnej przekrycia nad halą,

3) Szczegół połączeń powłok,

4) Szczegół okna,

5) Elewacje,

6) Mocowanie blach do fundamentów,

7) Rzut fundamentów\_1,

8) Rzut fundamentów\_2,

9) Rzut dachu,

które stanowią załącznik nr 2 do zmiany SIWZ.

**6.** W SIWZ **§ 12. Termin składania ofert, adres na który oferty muszą być wysłane oraz język lub języki w jakich muszą one być sporządzone** zmienia się treść:

**Było:**

* 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

**Oferta do przetargu na zadanie:**

**„Wymiana okien w sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie”**

NIE OTWIERAĆ PRZED **31 sierpnia 2020 r. godz. 11:15**

* 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07 – 210 Długosiodło, I piętro, pokój nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31 sierpnia 2020 r. do godz. 11:00.**
  2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
     + złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
     + złożenie oferty w innym niż określonym w §12 pkt 2 miejscu,
     + złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w §12 pkt 1 – uniemożliwiający identyfikacje oferty, lub postępowania, którego dotyczy.
  3. Zamawiający zwróci ofertę złożoną po terminie, zgodnie z przepisami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
  4. Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Długosiodło w dniu **31 sierpnia 2020r. o godz. 11:15.**

**Zmieniono na:**

* + - 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

**Oferta do przetargu na zadanie:**

**„Wymiana okien w sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie”**

NIE OTWIERAĆ PRZED **7 września 2020 r. godz. 11:15**

2. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07 – 210 Długosiodło, I piętro, pokój nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **7 września 2020 r. do godz. 11:00.**

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

* + - złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
    - złożenie oferty w innym niż określonym w §12 pkt 2 miejscu,
    - złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w §12 pkt 1 – uniemożliwiający identyfikacje oferty, lub postępowania, którego dotyczy.

4. Zamawiający zwróci ofertę złożoną po terminie, zgodnie z przepisami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Długosiodło w dniu **7 września 2020r. o godz. 11:15.**

**Wójt Gminy**

**/-/ Stanisław Jastrzębski**