Długosiodło, dnia 01 września 2020 r.

RZ.271.8.2020

ZMIANA SIWZ II

Zmiana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na **wymianę okien w sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 574552-N-2020

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 13.08.2020 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w sposób jak niżej:

1. W SIWZ **§ 3** **Opis przedmiotu zamówienia** zmienia się treść pkt 1:

**Było:**

1. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wymianę 18 szt. okien drewnianych na nowe konstrukcje aluminiowe.

Demontaż starych okien wykonanych z profili drewnianych obejmuje wymontowanie poliwęglanu, wycięcie konstrukcji drewnianej utylizację starych materiałów.

Wykonanie nowych konstrukcji okien fasadowym MB SR 50N,rozmiar słupa 145mm, słupy aluminiowe z przekładką termiczną, konstrukcja wykonana na podwójnym słupie, gdzie jeden słup zastosowano jako wzmocnienie blaszanej konstrukcji hali, słup włożony między dwie blachy faliste konstrukcji i skręcony wkrętami fasadowymi o grubości 5,5mm, drugi słup dokręcany do pierwszego służący do zamontowania poliwęglanu, jako wypełnienie zastosowano poliwęglan bezbarwny grubości 32mm typ 5M o współczynniku przenikania 1,2 W/m2\*k. Słupy fasadowe gięte w łuku. Montaż konstrukcji szczelny na fartuchy z epdm lub fartuchy w płynie.

Rysunki techniczne stanowią zał. nr 7 do SIWZ.

Przedmiot Umowy obejmuje również wykonanie robót, które nie są wyszczególnione w Umowie, załącznikach do Umowy, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, oraz których konieczność można było przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej, obowiązujących norm i przepisów techniczno – budowlanych i administracyjnych.

**Zmieniono na:**

1. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wymianę 18 szt. okien drewnianych na nowe konstrukcje aluminiowe, w tym 4 okna uchylne od połowy wysokości okna (po 2 z każdej strony sali).

Demontaż starych okien wykonanych z profili drewnianych obejmuje wymontowanie poliwęglanu, wycięcie konstrukcji drewnianej utylizację starych materiałów.

Wykonanie nowych konstrukcji okien fasadowym MB SR 50N,rozmiar słupa 145mm, słupy aluminiowe z przekładką termiczną, konstrukcja wykonana na podwójnym słupie, gdzie jeden słup zastosowano jako wzmocnienie blaszanej konstrukcji hali, słup włożony między dwie blachy faliste konstrukcji i skręcony wkrętami fasadowymi o grubości 5,5mm, drugi słup dokręcany do pierwszego służący do zamontowania poliwęglanu, jako wypełnienie zastosowano poliwęglan bezbarwny grubości 32mm typ 5M o współczynniku przenikania 1,2 W/m2\*k. Słupy fasadowe gięte w łuku. Montaż konstrukcji szczelny na fartuchy z epdm lub fartuchy w płynie.

Rysunki techniczne stanowią zał. nr 7 do SIWZ.

Przedmiot Umowy obejmuje również wykonanie robót, które nie są wyszczególnione w Umowie, załącznikach do Umowy, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, oraz których konieczność można było przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej, obowiązujących norm i przepisów techniczno – budowlanych i administracyjnych.

**5.** W załączniku nr 7 do SIWZ *Rysunki techniczne* dodaje się 5 zdjęć sali sportowej.

**6.** W SIWZ **§ 12. Termin składania ofert, adres na który oferty muszą być wysłane oraz język lub języki w jakich muszą one być sporządzone** zmienia się treść:

**Było:**

* + - 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

**Oferta do przetargu na zadanie:**

**„Wymiana okien w sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie”**

NIE OTWIERAĆ PRZED **7 września 2020 r. godz. 11:15**

2. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07 – 210 Długosiodło, I piętro, pokój nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **7 września 2020 r. do godz. 11:00.**

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

* + - złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
    - złożenie oferty w innym niż określonym w §12 pkt 2 miejscu,
    - złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w §12 pkt 1 – uniemożliwiający identyfikacje oferty, lub postępowania, którego dotyczy.

4. Zamawiający zwróci ofertę złożoną po terminie, zgodnie z przepisami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Długosiodło w dniu **7 września 2020r. o godz. 11:15.**

**Zmieniono na:**

* + - 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

**Oferta do przetargu na zadanie:**

**„Wymiana okien w sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie”**

NIE OTWIERAĆ PRZED **9 września 2020 r. godz. 11:15**

2. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07 – 210 Długosiodło, I piętro, pokój nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **9 września 2020 r. do godz. 11:00.**

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

* + - złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
    - złożenie oferty w innym niż określonym w §12 pkt 2 miejscu,
    - złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w §12 pkt 1 – uniemożliwiający identyfikacje oferty, lub postępowania, którego dotyczy.

4. Zamawiający zwróci ofertę złożoną po terminie, zgodnie z przepisami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Długosiodło w dniu **9 września 2020r. o godz. 11:15.**

**Wójt Gminy**

**/-/ Stanisław Jastrzębski**